|  |  |
| --- | --- |
| **Tulityösuunnitelma** | |
| **Yrityksen nimi ja osoite:** |  |
| **Yrityksen vakituiset tulityöpaikat ovat:** Kaikki muut alueet ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja. |  |
| *Tämä tulityösuunnitelma on yrityksemme pysyvä ohje tulitöiden turvatoimista. Tämä suunnitelma koskee myös alueella toimivia ulkopuolisia tulitöiden tekijöitä, joille tämä ohje on toimitettava.*  *Tulitöiden tekeminen edellyttää aina tämän suunnitelman mukaisia turvallisuustoimia ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja tulityön jälkeen. Suunnitelma sisältää tulitöiden toimenpiteet tulipalojen ehkäisemiseksi ja tulitöistä aiheutuvien riskien pienentämiseksi.*  ***Määritelmät*** *Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja jotka aiheuttavat palovaaraa.*  ***Tulityökortti*** *Tehtäessä tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla on tulityöluvan antajalla, tulityötä tekevällä sekä valvontaa ja vartiointia tekevällä oltava voimassa oleva tulityökortti.*  ***Tulityölupa*** *Tulityön tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla sekä katto- ja vedeneristystöihin liittyvien tulitöiden tekeminen edellyttää aina kirjallista tulityölupaa. Ennen tulityöluvan myöntämistä tulee tulityöpaikalla ja sen ympäristössä tehdä tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi. Vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella määrätään tarvittavat turvatoimet, jotka merkitään tulityölupaan.*  ***Velvoittavuus*** *Tulitöitä tehtäessä on noudatettava suojeluohjetta "Tulityöt". Turvallinen tapa tehdä tulitöitä on esitetty mm. tulityöstandardissa SFS 5900.* | |
| **Yrityksen tulitöistä vastaa:** |  |
| **Yrityksen alueella tulityölupia myöntävät:** |  |
| *Henkilöt ovat perehtyneet Tulityöt-suojeluohjeeseen, tulitöiden turvallisuustoimenpiteisiin sekä paloturvallisuuteen.* | |
| **Tulityöpaikan suojauksesta ja järjestyksestä vastaa:** |  |
| **Tulityöpaikan työvälineiden kunnosta vastaa:** |  |
| **Tulityövartioinnista työn aikana vastaa:** |  |
| **Tulityövartioinnista työn jälkeen vastaa:** |  |
| **Jälkivartiointiaika on vähintään (tuntia):** |  |
| *Tilapäisellä tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto määrätään tulityöluvassa. Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 12 kg 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 6 kg 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella. Sammutuskaluston on oltava tulityöpaikalla koko tulityön ja tulityön jälkivartioinnin ajan.* | |

V-LO-01302-fi